Windows驱动操作指南





厦门爱立得科技有限公司

邮箱: Partner@ileadtek.com

网址：[www.ileadtek.com](http://www.prttech.com/)

目 录

[一、操作指南信息 3](#_bookmark1)

[二、操作系统 3](#_bookmark2)

[三、程序准备 3](#_bookmark3)

[四、Windows驱动如何安装 3](#_bookmark10)

[五、Windows驱动如何打印 8](#_bookmark11)

[六、Windows驱动如何删除](#_bookmark11) 12

七、[Windows驱动安装注意事项 1](#_bookmark12)5

[八、规格 1](#_bookmark14)8

一、操作指南信息

本操作指南提供了Windows 系统驱动程序安装说明和主要功能方面的信息。

二、操作系统

Windows 驱动适用于以下操作系统:

 Windows 7

 Windows 8

 Windows 10

 Windows 11

三、程序准备


进入爱立熊官网（www.ileadtek.com）下载页面，选择电脑版驱动下载，找到Windows驱动，下载完成后解压；

Windows 驱动文件名为：PeriPage\_Printer\_Driver\_3.0.1.XXX.exe


如 ：PeriPage\_Printer\_Driver\_3.0.1.422.exe

四、Windows 驱动如何安装


1. 双击 Windows 驱动程序安装软件。(PS:若系统有安装安全软件，安装时有提示则需要先关闭安全软件再进行安装）




1. 进入打印机驱动程序向导，勾选安装打印机驱动程序，点击【**下一步】**。（PS：此时需要先使用USB数据线连接打印机）




1. 勾选自定义端口，点击【**下一步】**.




1. 勾选已连接的打印机型号，点击【**下一步】**。




1. 勾选指定端口，点击【**下一步】**。（默认已勾选）



1. 编辑打印机名称和勾选使用此打印机作为默认打印机，点击【**下一步】**。




1. 查看打印机安装信息，确认无误后点击**【开始安装】**。



1. 等待安装进程，显示安装完成后，即可正常去打印了。




1. 安装完成后，点击首选项进入打印机首选项，可以设置纸张、浓度、走纸以及图形等功能。（PS:也可以进入控制面板，选择设备和打印机，找到对应设备右键点击首选项设置）




五、Windows 驱动如何打印

1. 打开所要打印的文件 ，点击打印按钮或使用快捷键**Ctrl+P**。



1. 进入打印设置，依照以下步骤操作：
2. 选择正确的打印机名称（若安装时有设为默认打印机，则无需另外选择，会默认选中）。



1. 选择正确的默认纸张大小；（根据不同的机型和尺寸，会默认显示对应的纸张，可根据需要手动切换其他纸张大小）
2. 选择正确的纸张类型（默认卷纸），纸张类型与尺寸规格如下：


**卷纸：**适用于A40系列打印机，可用于打印A4尺寸；

**黑标纸：**适用于A40系列打印机，可用于黑标卷纸以及折叠纸打印；


**记录纸：**适用于错题机（如：A2、A6、A9等），根据宽度分为：2寸（57mm）、3寸（77mm）、4寸（106mm）；

**标签纸：**适用于错题机（如：A2、A6、A9等），可进入官网下载签赋软件，设置对应的标签内容进行打印；


**打孔纸：**适用于A40+高清打印机，打孔纸支持双面打印（打印Word文档，打印设置内勾选双面打印并选择手动翻页；打印PDF文档，先选择仅奇数页打印，然后手动把纸张翻页后，在选择仅偶数页打印）；




1. 打印浓度默认为2，可以根据实际打印效果调整对应的打印浓度（可以选择0-5，共6档）；




1. 设置每页开始时/结束时走纸，默认设置为0，设置后可以增加打印内容前后的空白区域，可根据需要自行设置；




1. 设置图形属性，默认使用抖动打印（适合打印图文内容），可手动选择阈值打印（适合打印纯文本内容），并根据打印效果，调整亮度与对比度；




1. 若打印内容偏大（或打印内容边缘有缺失），则需要选择**按纸型缩放**进行打印（根据不同机型和打印需要选择对应的缩放大小）。




1. Windows 驱动如何删除
2. 双击 Windows 驱动程序安装软件，进入打印机驱动程序向导，勾选删除打印机驱动程序，点击**【下一步】**。




1. 勾选需要删除的打印机，点击**【下一步】**。




1. 勾选需要删除的驱动程序，点击**【下一步】**。




1. 查看准备删除的打印机以及驱动，确认无误后点击**【开始删除】**。




1. 等待程序自动删除，出现蓝字提示删除打印机、打印机驱动成功，就表示已经完成删除，即可关闭向导或回到首页重新安装。



1. Windows 驱动安装注意事项
2. 当打印机使用USB数据线连接电脑后，驱动安装程序**没有识别到打印机**，此时请依照以下步骤进行操作：
3. 确认打印机正常开机，并且数据线与USB端口能正常使用（更换不同的数据线与电脑USB端口确保数据线与端口正常）；
4. 右键点击我的电脑，选择管理，进入计算机管理页面，并选择服务，找到Print Spooler右键点击重新启动；




1. 重启后将打印机USB连接断开，再重新将打印机与电脑连接；
2. 回到计算机管理页面，点击设备管理器，右键点击软件设备，选择扫描检查硬件改动，若有识别到打印机，则下方会显示打印机设备；




1. 若以上步骤操作后还无法识别到打印机，请联系爱立熊售后客服；
2. 当打印机使用USB数据线连接电脑后，电脑有正常识别到打印机，选择正确的驱动后，点击安装却提示**安装失败**，此时请依照以下步骤进行操作：
3. 检查系统是否有安装杀毒软件或安全卫士，先暂时关闭对应的软件以及系统防火墙，然后在重新安装；



1. 右键点击我的电脑，选择管理，进入计算机管理页面，并选择服务，找到Print Spooler右键点击重新启动；



1. 重启服务后，重新点击安装，若还是无法安装成功，则打开驱动程序，选中删除打印驱动，查看是否有已安装的驱动，有则点击删除，然后再重新安装；



1. 若以上步骤操作后还无法正常安装打印驱动，请联系爱立熊售后客服，根据提示的路径，将日志发送给客服人员，请技术人员协助排查；
2. 规格

**1**，纸张大小

A 4 宽度=210mm

4 寸宽度=106mm

3 寸宽度=77mm

2 寸宽度=57mm